Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  2735/192/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego
      z dnia  02.10.2012 r. 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI
NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego	
1	2	3	4	5	
1.	I	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody	Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny może zalegać do 2 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 4 godz.
 -nie dopuszcza się wystę-powania zasp śnieżnych 
i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych	- gołoledzi - 2 godz.
- szronu - 2 godz.
- szadzi - 2 godz.
- lodowicy - 4 godz.
- śliskości pośniegowej - 4 godz.	
2.	II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi	- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu	- gołoledzi - 3 godz.
- szronu - 3 godz.
- szadzi - 3 godz.
- lodowicy - 4 godz.
- śliskości pośniegowej - 4 godz.	
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu 
> 4%
- przystankach autobusów
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.	- gołoledzi - 5 godz.
- szronu - 5 godz.
- szadzi - 5 godz.
- lodowicy - 5 godz.
- śliskości pośniegowej - 6 godz.	
4.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- śnieg luźny może zalegać do 8 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.	W miejscach wyznaczonych :
- gołoledź - 8 godz.
- śliskość pośniegowa - 10 godz.
- lodowica - 8 godz.	
5.	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- śnieg luźny może zalegać do 16 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.
- śliskość pośniegowa  - 10 godz.	
6.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg	Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów
- zaspy mogą występować                 do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 12 godz.